onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -group {Reset and clock} /lcdcontroller_tb/reset
add wave -noupdate -group {Reset and clock} /lcdcontroller_tb/clock
add wave -noupdate -expand -group {Character to send} -radix ascii -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/ascii
add wave -noupdate -expand -group {Character to send} -radix hexadecimal -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/ascii
add wave -noupdate -expand -group {Character to send} -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/send
add wave -noupdate -expand -group {Character to send} -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/busy
add wave -noupdate -group {Font encoder} -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_font/fontDisplayState
add wave -noupdate -group {Font encoder} -format Analog-Step -height 20 -max 6.0 -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_font/columnCounter
add wave -noupdate -group {Font encoder} -height 20 -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_font/columnCounter
add wave -noupdate -group {Font encoder} -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_font/pixelOffset
add wave -noupdate -group {Font encoder} -radix hexadecimal -childformat {{/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(47) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(46) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(45) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(44) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(43) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(42) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(41) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(40) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(39) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(38) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(37) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(36) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(35) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(34) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(33) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(32) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(31) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(30) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(29) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(28) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(27) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(26) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(25) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(24) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(23) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(22) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(21) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(20) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(19) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(18) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(17) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(16) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(15) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(14) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(13) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(12) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(11) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(10) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(9) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(8) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(7) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(6) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(5) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(4) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(3) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(2) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(1) -radix hexadecimal} {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(0) -radix hexadecimal}} -radixshowbase 0 -subitemconfig {/lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(47) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(46) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(45) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(44) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(43) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(42) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(41) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(40) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(39) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(38) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(37) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(36) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(35) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(34) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(33) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(32) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(31) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(30) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(29) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(28) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(27) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(26) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(25) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(24) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(23) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(22) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(21) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(20) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(19) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(18) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(17) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(16) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(15) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(14) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(13) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(12) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(11) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(10) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(9) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(8) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(7) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(6) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(5) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(4) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(3) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(2) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(1) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData(0) {-height 16 -radix hexadecimal -radixshowbase 0}} /lcdcontroller_tb/I_dut/pixelData
add wave -noupdate -group {Font encoder} -radix hexadecimal -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/lcdData1
add wave -noupdate -group Initialization -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_ser/resetCounter
add wave -noupdate -group Initialization -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_init/initSequenceCounter
add wave -noupdate -group Initialization /lcdcontroller_tb/I_dut/I_init/initSequenceDone
add wave -noupdate -group Initialization /lcdcontroller_tb/I_dut/lcdBusy
add wave -noupdate -group Serializer -radix hexadecimal -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/lcdData
add wave -noupdate -group Serializer /lcdcontroller_tb/I_dut/lcdSend
add wave -noupdate -group Serializer /lcdcontroller_tb/I_dut/lcdBusy
add wave -noupdate -expand -group {LCD interface} /lcdcontroller_tb/RST_n
add wave -noupdate -expand -group {LCD interface} /lcdcontroller_tb/A0
add wave -noupdate -expand -group {LCD interface} /lcdcontroller_tb/CS1_n
add wave -noupdate -expand -group {LCD interface} /lcdcontroller_tb/SCL
add wave -noupdate -expand -group {LCD interface} /lcdcontroller_tb/SI
add wave -noupdate -radix unsigned -radixshowbase 0 /lcdcontroller_tb/I_dut/I_init/clearSequenceCounter
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {0 ps} 0}
quietly wave cursor active 1
configure wave -namecolwidth 375
configure wave -valuecolwidth 58
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits us
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {48300 ns}
